마이크로 컨트롤러 3주차 과제

FND Project No. 2

201921280 김남훈

순서

[SourceCode 2](#_Toc113543576)

[Implementation 3](#_Toc113543577)

# SourceCode

#include <avr/io.h>

#define *F\_CPU* 16000000UL

#include <util/delay.h>

int main()

{

int H = 0x76;

int E = 0x79;

int L = 0x38;

int P = 0x73;

DDRC = 0xff;

DDRG = 0x0f;

while(1){

PORTC = H; PORTG = 0x08; *\_delay\_ms*(5);

PORTC = E; PORTG = 0x04; *\_delay\_ms*(5);

PORTC = L; PORTG = 0x02; *\_delay\_ms*(5);

PORTC = P; PORTG = 0x01; *\_delay\_ms*(5);

}

}

# Implementation

텍스트, 실내, 전자기기, 컴퓨터이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명